**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

„Доставка на специален автомобил – автовишка

за нуждите на Община Елин Пелин“

1. **ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 1 /един/ брой транспортно средство – специален автомобил – автовишка, както следва:

1. Транспортно средство - трябва да отговаря на следните изисквания:
	1. Транспортно средство – ново или втора употреба.
	2. Транспортно средство трябва да бъде оборудвано с комплект за безопасност.
	3. Техническите характеристики, на които трябва да отговаря транспортното средство са:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Технически характеристики** | **Минимални технически изисквания на възложителя или еквивалент** |
| **А** | **Базов автомобил** | * **Марка, модел**
 |
| 1 | Дата на първа регистрация | * Не по-рано от 1997 г.
 |
| 2 | Колесна формула | * 4х2
 |
| 3 | Брой оси | * 2
 |
| 4 | Обща маса  | * Максимална 11 000 кг.
 |
| 5 | Двигател | * Дизелов
* Екологична норма ЕВРО 2 или еквивалент
* Мощност – минимум 160 kW
* Работен обем минимум 6000 см3
 |
| 6 | Скоростна кутия | * Механична 5-степенна
 |
| 7 | Окачване  | * Пневматично
 |
|  | Спирачна система | * Пневматично
 |
| 8 | Кабина | * Единична, 2+1 седалки
* Волан – ляво разположен
* Серво управление на волана
* Странични огледала
* Тахограф
* Радио
 |
| 9 | Спирачна система  | * Предни и задни дискови спирачки;
* С ABS
 |
| **Б** | **Повдигателна уредба** |  |
| 1 | Работна височина (м) | * Минимум 15 м
 |
| 2 | Странично достигане | * Минимум 11 м
 |
| 3 | Въртене на повдигателната уредба (градуси) | * Минимум 360 градуса
 |
| 4 | Вид на стрелата  | * Телескопична
 |
| 5 | Товароподемност коша | * Минимум 200 кг.
 |
| 6 | Хидравлично въртене на коша, градуси | * Минимум 200 градуса
 |
| 7 | Захранване на коша | * Минимум 220V
 |
| 8 | Управление на вишката  | * От коша и от базовия автомобил
 |
| 9 | Стабилизатори | * Хидравлични
 |

1. **Други изисквания:**
* Всички налични системи и възли по транспортно средство следва да бъдат напълно в изправност и работещи.
* Всеки участник следва да представи пълно описание на оферираното от него транспортно средство, с посочени характеристики, покриващи минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
* Предлаганата цена за доставка на транспортното средство трябва да е крайна и да включва всички разходи по доставката на адреса на Възложителя - мита, налози, транспорт и други.
* Оферираното транспортно средство трябва да отговарят напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи снимков материал с цел сравняване на характеристиките на автомобилите с изискванията на възложителя.
* Участникът е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС.
* Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на доставените автомобили са за сметка на Възложителя.

**В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".**

1. **Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:**
	1. **Начин на плащане**:

До 30 /тридесет/ дни след подписване на приемо - предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

* 1. **Място и срок на осъществяване на доставката**:

Автомобилите се доставят на адреса на Възложителя - гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписване на договора.

* 1. **Гаранционен срок и условия:**

Гаранцията на доставеното транспортно средство трябва да бъде не по-малка от 2 години/мин до 100 000 км. пробег от осъществяване на доставката.

Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяна на дефектирали части и устройства, както и транспортирането на транспортно средство от местоположението му при Възложителя, когато не може да се придвижи на собствен ход, до сервиза и/или посещения от монтьори/техници, по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

* 1. **Условия и начин на приемане на доставката:**

Доставянето и приемането на транспортно средство се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на Възложителя в гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1.

Доставеното транспортно средство ще бъде приемано от определени от Възложителя длъжностни лица. Предаването и приемането на доставеното транспортно средство, предмет на договора, се извършва с приемателно – предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

При приемането, представител на Възложителя проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката в присъствие на упълномощен представител на Изпълнителя. Ако доставената стока не съответства на техническото предложение от договора, Възложителят отказва приемането й.

* 1. **Прогнозна стойност – 40 000 лв. без ДДС.**
1. **КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И МОТИВИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ:**

Възложителят определя критерии за подбор, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и техническите и професионални способности, както следва:

1. **Годност (правоспособност за упражняване на професионална дейност)**

Възложителят не поставя изисквания относно годност (правоспособност за упражняване на професионална дейност).

1. **Икономическо и финансово състояние:**

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

1. **Критерии за установяване на технически и професионални способности на участниците:**

Възложителят не поставя изисквания относно технически и професионални способности на участниците.

1. **Методика за определяне на комплексна оценка на офертаТА**

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, като съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на критерий за оценка на офертите **„най-ниска цена“**

**ИЗГОТВИЛ:**

**/име, фамилия, длъжност /**

**\* Техническата спецификация се подписва от експерт, който има професионална**

**компетентност по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП**